**PAKIET II - URZĄDZENIA DO HYDROTERAPII**

| Lp. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Nazwa handlowa  urządzenia/zestawu, typ, model [[1]](#footnote-1) | Cena urządzenia PLN 1 | **TAK/ NIE [[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Urządzenie do hydromasażu i masażu podwodnego całego ciała -** zgodnie z opisem określonym w rozdz. I.1 | kpl | 1 | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .  Rok prod. …………..…………….. .[[3]](#footnote-3) | Cena brutto:  ………………………………….……….  w tym  stawka VAT: ……....… % | xxx |
| **Wielofunkcyjna, profesjonalna wanna do hydroterapii, wyposażona w automatyczny hydromasaż, funkcję masażu perełkowego z ozonem oraz masaż wirowy.** | | | | | | |
| **I.1.** | **WYMAGANIA zestawu** | | | | | |
| 1) | Ergonomiczny kształt niecki z wyprofilowanym siedziskiem. Niecka wykonana z trwałego materiału wzmocnionego ( dodatkowa gwarancja z wydłużonym czasookresem na nieckę) | | | | |  |
| 2) | Nie mnie niż 25 dysz do hydromasażu, podzielonych na niezależne strefy ( nie mniej niż trzy) | | | | |  |
| 3) | Nie mniej niż 120 dysz do masażu perełkowego | | | | |  |
| 4) | Możliwość indywidualnego ustawienia czasu zabiegu, siły masażu, stref masażu oraz sekwencji. | | | | |  |
| 5) | Wbudowane zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, uniemożliwiające uruchomienie urządzenia przed napełnieniem wanny wodą | | | | |  |
| 6) | System automatycznego napełniania | | | | |  |
| 7) | Max. pojemność zabiegowa nie większa niż 280 litrów | | | | |  |
| 8) | Max. pojemność do przelewu nie większa niż 320 litrów | | | | |  |
| 9) | System automatycznego odkamieniania i dezynfekcji | | | | |  |
| 10) | Czujniki mierzące temperaturę wody podczas napełniania i w trakcie zabiegu, z możliwością podtrzymywania temperatury wody podczas zabiegu ( podgrzewanie) | | | | |  |
| 11) | Uchwyt pomagający przy wejściu i wyjściu z wanny, stopnie antypoślizgowe | | | | |  |
| 12) | podpórka pod stopy dla osób o niższym wzroście , oraz w zestawie zagłówek | | | | |  |
| 13) | Dotykowy panel sterowania pracą urządzenia w języku polskim | | | | |  |
| 14) | Zasilanie - 230V/50Hz | | | | |  |
| 15) | Pobór mocy nie większy niż 5,0 kW | | | | |  |
| 16) | Czas napełniania/ spustu wody nie większy niż 5 minut | | | | |  |
| 17) | Instrukcja obsługi w języku polskim | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **II.** | **Urządzenie do masażu stóp i podudzi -** zgodnie z opisem określonym w rozdz. II.1 | kpl | 1 | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .  Rok prod. …………..…………….. .[[4]](#footnote-4) | Cena brutto:  ………………………………….……….  w tym  stawka VAT: ……....… % | xxx |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* |
| **Urządzenie do hydroterapii umożliwiające rehabilitację stóp i podudzi z wykorzystaniem delikatnego masażu wirowego. W podstawowym wyposażeniu z obrotowym krzesłem.** | | | | | | |
| **II.1.** | **WYMAGANIA zestawu** | | | | | |
| 1) | Ilość dysz masujących nie mniejsza niż 36 szt. | | | | |  |
| 2) | Wbudowane zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, uniemożliwiające uruchomienie urządzenia przed napełnieniem niecki wodą. | | | | |  |
| 3) | Sterowany elektronicznie system odkamieniania urządzenia | | | | |  |
| 4) | Czujnik temperatury wody | | | | |  |
| 5) | Możliwość indywidualnego ustawienia siły masażu wirowego | | | | |  |
| 6) | Czytelny wyświetlacz graficzny. | | | | |  |
| 7) | Zasilanie 230V/50Hz | | | | |  |
| 8) | Pobór prądu nie większy niż 6A | | | | |  |
| 9) | Czas napełniania wody nie większy niż 3 minuty | | | | |  |
| 10) | Czas spustu wody nie większy niż 1,5 minuty | | | | |  |
| 11) | Ergonomiczna i wytrzymała na działania mechaniczne niecka. | | | | |  |
| 12) | Pojemność wody w trakcie zabiegu nie więcej niż | | | | |  |
| 13) | W wyposażeniu krzesło z obrotowe | | | | |  |
| 14) | Instrukcja obsługi w języku polskim | | | | |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III.** | **ŁĄCZNA WARTOŚĆ URZĄDZEŃ o których mowa w rozdz. I i II:** | **netto:** |  |
| **brutto:** |  |

Uwaga:

*Niniejszy formularz wymaga**złożenia pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.*

1. Wykonawca zobowiązany jest obowiązkowo wypełnić niezacienione pola zgodnie z treścią opisu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca zobowiązany jest w kol. 7 w niezacienionych polach dokonać zapisu o treści „TAK” jeżeli zaproponowany sprzęt spełnia wymogi w każdej pozycji stawiane przez Zamawiającego. Zapis o treści „NIE” jak również niewypełnienie lub zastosowanie innych znaków w niezacienionych polach w kol. 7 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. [↑](#footnote-ref-2)
3. przedmiot zamówienia musi być nowy z datą produkcji nie starszą niż z 2021 roku [↑](#footnote-ref-3)
4. przedmiot zamówienia musi być nowy z datą produkcji nie starszą niż z 2021 roku [↑](#footnote-ref-4)